Коллекция: FLEMMING WS
Артикул: 516
Производитель: VANDERSANDEN GROUP
Страна: Бельгия Нидерланды Франция Англия Германия
Доступен в форматах: 
 WF: 209x50 mm
 DF: 214x66 mm

Представлено 4 цвета затирки
Применен модификатор VRayDisplacementMod
Внимание! Кирпич сделан не геометрией. Материал бесшовная текстура. 
Кирпич имеет реальный размер.
Размер плоскости: 1000х1000
Разрешение текстур: 1024х1024
Расположите плейн на Вашу стену и с включенной галочкой
PreserveUVs перемещайте края в режиме вертексов или граней, чтобы изменить размер

RU: Основу этого облицовочного кирпича составляет смесь различных видов глины. Поверхность рукоятки покрыта серым покрытием на
основа цементной смеси. Кирпич и цементное покрытие являются морозостойкими, физическими характеристиками с точки зрения проводимости воздуха и
контроль влажности гарантирован.

EN: A mix of different kinds of clay forms the basis for this facing brick. The handform surface is covered with a grey coating on a
cement mix basis. The brick and the cement coating are freeze resistant, fysical characterics in terms of air conductivity und
humidity control are guaranteed.


